**DOCUMENTO UNICO DI**

 **VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81

rif. Art. 26 comma 3

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  | SERVIZIO DI PULIZIA **SERVIZIO DI PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI C/O SESTA LAB**Sesta Lab, S.P.35 km 2,7 – 53030 Radicondoli (SI)CIG: …………………..Appaltatore: “……………………………”  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data emissione | I revisione | II revisione | N° pagine |
| ottobre 2021 |  |  | **14** |
|  |
| DATORE DI LAVORO | R.S.P.P |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Appaltatore**(con l’apposizione della firma sul presente documento l’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto e di accettarlo, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza; con impegno di diffusione ai lavoratori impegnati) |
| **Firma****………………………………………………………** | **Sig.****…………………………………………………………** |

**INDICE GENERALE**

[CIG: ………………….. 1](#_Toc84243336)

[Appaltatore: “……………………………” 1](#_Toc84243337)

[1. DISPOSIZIONI GENERALI 3](#_Toc84243338)

[2. CRITERI DI COORDINAMENTO 3](#_Toc84243339)

[3. ANALISI DELLE LAVORAZIONI 3](#_Toc84243340)

[4. INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI 4](#_Toc84243341)

[5. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 5](#_Toc84243342)

[6. MODALITÀ DI ACCESSO AL LABORATORIO SPERIMENTALE 5](#_Toc84243343)

[7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 6](#_Toc84243344)

[8. COSTI INTEGRATIVI 9](#_Toc84243345)

[9. METODOLOGIE E DISPOSIZONI ATTUATIVE 9](#_Toc84243346)

[10. CRITERI PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA SELEZIONATA 9](#_Toc84243347)

[11. COORDINAMENTO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 10](#_Toc84243348)

[ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 11](#_Toc84243349)

[**Ulteriori Allegati:** 14](#_Toc84243350)

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze[[1]](#footnote-1) per i lavori in appalto (nel seguito DUVRI) è stato elaborato dal Datore di Lavoro di **COSVIG Scrl sede di Sesta Lab** allo scopo di ottemperare al comma 3 dell’articolo 26 del D. Lgs 81/08.

E’ fatto altresì salvo quanto previsto dal titolo IV del D. Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei e mobili).

Il presente DUVRI, di tipo **programmatico,** viene allegato al contratto di tipo aperto che ha per oggetto “**l’espletamento del servizio di pulizia presso la suddetta Sede**”.

Esso descrive i criteri e le modalità gestionali per la risoluzione di interferenze che si dovessero di volta in volta determinare durante l’esecuzione delle singole attività richieste e la cui documentazione attestante l’eliminazione del rischio o la riduzione a valori almeno accettabili sarà allegato al presente DUVRI.

1. CRITERI DI COORDINAMENTO

La presente *valutazione unica dei rischi interferenziali* ha come scopo quello di identificare e valutare, i rischi legati alla sovrapposizione delle attività indicate al paragrafo precedente con l’obiettivo di predisporre, se necessario, delle misure di coordinamento, finalizzate alla riduzione o alla gestione dei rischi da interferenze.

L’impresa **……………………..** prima di far accedere i propri addetti **nell’Area di competenza COSVIG UFFICI, LOCALI TECNICI e AREE ESTERNE Sesta Lab**, dovrà trasmettere a questi ultimi le informazioni relative alle misure di coordinamento ed alle altre eventuali prescrizioni disposte per lo svolgimento in sicurezza degli interventi previsti nel contratto d’appalto allegato al presente documento.

L’impresa appaltatrice, nella persona del datore di lavoro, potrà, in relazione ad esigenze di campo, promuovere diverse disposizioni da quelle impartite purché siano coordinate e supervisionate dai preposti e dalle figure aziendali di sicurezza interne (RSPP e RLS).

1. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

La valutazione in esame viene allegata al contratto di tipo “**CONTINUATIVO contratti aperti”** che ha per oggetto “**SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI TECNICI e AREE ESTERNE Sesta Lab**” situati S.P.35 km 2,7 – 53030 Radicondoli (SI). Tali attività saranno condotte dagli operatori dell’impresa **……………………………………………** in relazione alla sede sopra indicata, senza entrare nel merito dei rischi specifici dell’attività per i quali, in fase di verifica di idoneità, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto alla valutazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08.

Le attività di “**SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI TECNICI e AREE ESTERNE Sesta Lab**” situati S.P.35 km 2,7 – 53030 Radicondoli (SI), saranno limitate a quelle individuate nel contratto **CIG: ……………………………..** di lavoro inviato dal committente all’impresa appaltatrice nonché alle aree individuate.

Per i contratti di tipo “**CONTINUATIVO contratti aperti**” le prestazioni saranno effettuate come previsto in autonomina, dopo le ore 18:00 o il sabato mattina, di conseguenza principalmente non interferiranno con le attività degli addetti in esercizio presso la struttura.

**N.B.:** In caso di interventi straordinari che si rendessero necessari in particolare dove sono in essere altre tipologie di lavorazioni si dovranno preventivamente concordare le modalità di accesso ed esecuzione ed assicurare l’interruzione delle lavorazioni nelle aree interessate.

1. INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI

Nella tabella seguente vengono riepilogati i principali fattori di rischio specifici ai quali possono essere potenzialmente esposti anche gli addetti al **SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI TECNICI e AREE ESTERNE Sesta Lab** nel corso dello svolgimento della propria attività presso la sede dell’azienda appaltante.

|  |  |
| --- | --- |
| **Area/reparto** | **Rischi specifici riscontrati** |
| Parco combustibili | * Investimento da parte di veicoli in manovra
* Incendio
* Esplosione
* Urti con materiali in deposito
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Scoppio apparecchi in pressione
 |
| Edificio esperienze, che comprende le due celle di prova e la sala manovra da cui si gestiscono le operazioni relative alla conduzione delle prove e dell’impianto; | * Incendio
* Esplosione
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Elettrocuzione
* Rumore
 |
| Sala macchine dove è ubicato il compressore | * Incendio
* Esplosione
* Rumore
* Urti con materiali in deposito
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Scoppio apparecchi in pressione
 |
| Cabina ausiliaria 10000/380 – 220 V | * Incendio
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Elettrocuzione
* Campo elettromagnetico
 |
| Cabina di trasformazione 15000/380 – 220 V (alimentazione di riserva) | * Incendio
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Elettrocuzione
* Campo elettromagnetico
 |
| Gruppo elettrogeno | * Incendio
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Elettrocuzione
* Campo elettromagnetico
* Rumore
 |
| Palazzina adibita ad uffici (pentagono) | * Incendio
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Elettrocuzione
 |
| Edificio avviamento compressore | * Incendio
* Elettrocuzione
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
 |
| Sala quadri e box vari | * Incendio
* Elettrocuzione
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
 |
| Locali e magazzini per clienti/imprese | * Incendio
* Scivolamento, inciampo, caduta a livello
* Urti con materiali in deposito
 |
| Immobile adibito ad uffici | * Elettrocuzione
* Incendio
* Scivolamento, inciampo cadute a livello
* Urti con materiali in deposito
 |

1. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

All’interno **dell’area laboratorio sperimentale** sono state affisse in punti ben visibili delle planimetrie con le indicazioni e le norme comportamentali da adottare in caso di emergenza intesa come:

* **Incendio/esplosione**

In caso d’incendio od esplosione i lavoratori dell’impresa **………………………..** dovranno immediatamente recarsi verso le uscite d’emergenza senza attuare alcun intervento e limitandosi a seguire le indicazioni del personale interno.

Qualora l’emergenza si manifesti al di fuori dell’orario di lavoro dello stabilimento, i lavoratori dell’impresa appaltatrice dovranno immediatamente avvertire il referente coordinatore della Committenza ed il proprio datore di lavoro e dirigersi verso le uscite d’emergenza senza attuare alcuna manovra per la quale non sia stata preventivamente rilasciata specifica autorizzazione.

1. MODALITÀ DI ACCESSO AL LABORATORIO SPERIMENTALE

L’accesso al **laboratorio** è consentito solo ed esclusivamente ai lavoratori dotati di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (D.Lgs 81/08) ed i cui nominativi siano stati precedentemente comunicati all’azienda **COSVIG Scrl Laboratorio Sperimentale di Sesta**.

L’accesso dei mezzi dell’impresa **………………………………. al laboratorio** è consentito a patto che i veicoli siano parcheggiati in modo da non ostruire le uscite e vie di emergenza né gli altri presidi di sicurezza presenti.

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

|  |
| --- |
| **Scheda riassuntiva dei rischi da interferenze** |
| **Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo** | **……………………** |
| **Oggetto dei lavori** | Attività di **pulizie civili e industriali presso Sesta Lab**  |
| **Ubicazione** | Lab Sperimentale **COSVIG di Sesta** |
| **Inizio lavori** |  |
| **Durata presunta** | Lavorazioni a carattere continuativo |
| **Nominativo del responsabile dell’impresa presso la sede oggetto dell’intervento** | Sig. /Sig.ra ………………………… |
| **Numero di persone mediamente impiegate** | ……………………………………………………… |
| **Aree interessate dagli interventi** | [ ]  Parco combustibili[ ]  Edificio esperienze[ ]  Sala macchine[ ]  Cabina ausiliaria 10000/380 – 220 V[ ]  Cabina di trasformazione 15000/380 – 220 V[ ]  Gruppo elettrogeno[ ]  Palazzina adibita ad uffici (pentagono);[ ]  Edificio avviamento compressore;[ ]  Sala quadri e box vari (specificare box)[ ]  Locali e magazzini per clienti/imprese[ ]  Immobile adibito ad uffici |
| **Ulteriori rischi oltre a quelli indicati al capitolo 4** | in caso di fuoriuscite accidentali di gas rischio asfissia…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Attrezzature utilizzate dall’impresa o dal lavoratore autonomo** | …………………………………………..  |
| **Sostanze chimiche e materiali impiegati dall’impresa o dal lavoratore autonomo** | ………………………………………. |
| **Misure preventive e protettive generali** | * Addestramento specifico per la ronda;
* Segnalazione delle aree a rischio;
* Addestramento nell’uso del rilevatore multi gas;
* Formazione rischio ATEX
* Divieto di fumo

Altro…………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Dispositivi di protezione individuale utilizzati**  | * Per la protezione dei piedi;
* Per la protezione della testa;
* Rilevatore multi gas

Altro…………………………………………………………...* ………………………………………………………
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sono presenti rischi interferenziali e sovrapposizioni?** | …………………………………………………………. |
| **Caratteristiche delle interferenze:** | ………………………………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………………………………………… |
| **Entità del rischio da interferenza**(si vedano le successive tabelle con gli indici di valutazione) | **LIEVE** |
| **Misure di coordinamento generali** | * Non accedere ad aree nelle quali non sia prevista la propria presenza;
* Non azionare alcuna macchina, né spostare attrezzature di proprietà dell’azienda;
* Non utilizzare le attrezzature/macchinari dell’azienda senza la relativa autorizzazione;
* Non ostruire in alcun modo, neanche temporaneamente, le uscite di sicurezza ed i percorsi d’esodo;
* Non consumare pasti all’intero degli uffici;
* Non manomettere alcun sistema di sicurezza né spostare estintori o altri presidi d’emergenza;
* Non ingombrare i passaggi e le aree di lavoro con scale, sgabelli ed attrezzature varie;
* In caso di utilizzo di apparecchi elettrici servirsi esclusivamente delle alimentazioni indicate dal responsabile dell’azienda committente e non effettuare collegamenti improvvisati con materiali non conformi;
* Per il rifornimento di acqua utilizzare esclusivamente i rubinetti indicati dai responsabili dell’azienda committente;
 |
| **Misure specifiche di prevenzione e protezione** | * Per l’esecuzione di pulizie che comportino l’impiego di scale e sgabelli i lavoratori dovranno servirsi esclusivamente di proprie attrezzature a norma recanti marcatura CE: è assolutamente vietato l’impiego di sedie o altri sistemi improvvisati;
* Conservare presso l’azienda i quantitativi strettamente necessari di prodotti;
* Segnalare le zone con pavimenti bagnati ed interdire l’accesso alle medesime per il tempo necessario all’asciugatura;
 |

Per la stima della significatività del rischio da interferenze si è fatto riferimento ai seguenti criteri semi-quantitavi.

|  |
| --- |
| La significatività del rischio da interferenze è valutata secondo la formula:**Ri = gR x pi**Dove:**Ri** rischio da interferenza;**gR** gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nell’interferenza e/o nella sovrapposizione;**pi** probabilità che si verifichi un’interferenza o una sovrapposizione tra uno o più soggetti. |
| Scala della significatività del rischio da interferenze |
| **Probabilità di interferenza** |
| **Gravità del danno** |  | **Improbabile** | **Poco probabile** | **Probabile** | **Molto probabile** |
| **Lieve** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Medio** | 2 | 4 | 6 | 8 |
| **Grave** | 3 | 6 | 9 | 12 |
| **Molto grave** | 4 | 8 | 13 | 16 |

|  |
| --- |
| **Indice di probabilità di interferenza pI** |
| **Valore** | **Livello** | **Definizione** |
| 1 | **Improbabile** | Le lavorazioni si svolgono in un’area confinata o transennata dove opera una sola impresa od un singolo lavoratore autonomo. In quell’area non sono previste altre attività oltre a quella in corso. |
| **2** | **Poco probabile** | Un’unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza rispetto alle zone occupate da terzi. |
| 3 | **Probabile** | Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso. |
| 4 | **Molto probabile** | Più imprese o più lavoratori autonomi operano nella stessa area contemporaneamente per portare a termine un’opera nel suo complesso. |

|  |
| --- |
| **Indice di gravità del rischio gR** |
| Valore | Livello | Definizione |
| 1 | **Lieve** | Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio (senza quindi l’ausilio di scale, sgabelli ecc.). |
| 2 | **Medio** | Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisionali, tra battelli, scale a pioli ecc.). |
| 3 | **Grave** | Un’impresa o un singolo lavoratore introducono rischi tali da rendere obbligatorio l’utilizzo di DPI da parte di terzi esposti. |
| 4 | **Molto grave** | Un’impresa o un singolo lavoratore introducono rischi tali obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva. |

|  |
| --- |
| **Livelli di significatività del rischio da interferenze** |
| Intervallo | Livello | Significato |
| 1÷3 | **Rischio trascurabile** | Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo.Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione. |
| 4÷6 | **Rischio lieve** | Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo, promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo. |
| 8÷9 | **Alto** | Programmare nel medio termine miglioramenti in termini di prevenzione e/o protezione in funzione anche della durata degli interventi. |
| 12÷16 | **Molto alto** | Effettuare miglioramenti immediati in termini di prevenzione e protezione. |

I virtù della tipologia di attività e delle possibili interferenze riscontrate si è ritenuto opportuno attribuire il livello *“****poco probabile****”* alla probabilità che si manifestino interferenze, ed il livello *“****medio****”* alla gravità dell’interferenza.

1. COSTI INTEGRATIVI

Al momento della redazione del presente documento non si prevedono oneri specifici per la sicurezza associati all’esecuzione degli interventi di pulizia civile e industriale presso la sede **COSVIG Scrl sede di Sesta Lab**

1. METODOLOGIE E DISPOSIZONI ATTUATIVE

Al fine di rendere effettive le procedure di coordinamento previste nel presente documento, il medesimo verrà trasmesso all’impresa appaltatrice contestualmente ad una riunione di programmazione e coordinamento da convocare presso la sede degli uffici di Sesta Lab.

Contestualmente saranno raccolte tutte le eventuali integrazioni e suggerimenti avanzate dal datore di lavoro dell’impresa appaltatrice il quale dovrà successivamente mettere al corrente i propri dipendenti delle misure comportamentali da osservare all’interno dell’area.

1. CRITERI PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA SELEZIONATA

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 (Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) l’impresa selezionata dovrà dimostrare di possedere i requisiti previsti dal sopra citato Testo Unico, in particolare quelli previsti dall’ Allegato XVII.

Inoltre il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice dovrà dimostrare alla Committenza mediante documento scritto e sottoscritto dai Lavoratori di aver formato gli stessi in merito ai rischi specifici dell’appalto

Al fine di semplificare, l’espletamento della suddetta verifica, il datore di lavoro dell’impresa selezionata dovrà compilare la scheda di cui all’allegato I.

1. COORDINAMENTO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

In data odierna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso i locali della **COSVIG Scrl sede di Sesta Lab** si è tenuto un incontro di coordinamento preventivo per l’analisi e la definizione delle metodologie e delle procedure di esecuzione dei lavori di “**SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI TECNICI e AREE ESTERNE Sesta Lab**”, presso la sede aziendale ubicata presso **Uffici Sesta Lab**

All’incontro di coordinamento erano presenti:

- per conto della ditta committente **COSVIG Scrl**

1. Nome, Cognome \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- per conto della ditta *selezionata*

1. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Nome, Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La ditta selezionata si impegna, **prima dell’inizio dei lavori**, ad informare e formare il proprio personale incaricato sulle metodologie e sulle procedure di sicurezza e coordinamento disposte.

Durante il periodo di validità del contratto stipulato, il datore di lavoro della **COSVIG Scrl** anche a mezzo di consulenti esterni, potrà richiedere specifiche e documenti in riferimento all’attestazione dell’informazione/formazione ricevuta dagli addetti dell’impresa selezionata.

|  |  |
| --- | --- |
| COSVIG Scrl sede di Sesta Lab | …………………… |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

|  |
| --- |
| **VERIFICA REQUISITI IDONEITA’**Scheda di Verifica dei Requisiti tecnico professionali dell’impresa |

Viste le disposizioni dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/08, al fine di verificare l’idoneità delle ditte appaltatrici prima dell’esecuzione dei lavori, si richiede la compilazione del questionario di seguito riportato, allegando la dove necessario le specifiche attestazioni, in dettaglio:

**INTERVENTO DI: ……………………………………………….**

Il sottoscritto …………………………………………. in qualità di Datore di lavoro

della ditta …………………………………………… con sede in …………………………………………………

**DICHIARA:**

1. Che l’organico medio annuo relativo all’anno 20\_\_\_\_ è il seguente:

▪ Soci nº ……….

▪ Dirigenti (Direttore di cantiere) nº ……….

▪ Preposti (Capo cantiere – capo squadra – ecc..) nº ……….

▪ Impiegati nº ……….

▪ Operai qualificati nº ……….

▪ Operai specializzati nº ……….

▪ Operai comuni nº ……….

▪ Operai apprendisti nº ……….

▪ Totale organico medio nº ………

▪ Organico medio previsto per il cantiere in oggetto nº ……….

1. Gli operatori impiegati per le lavorazioni in oggetto saranno:

……………………………………………….

……………………………………….………

……………………………………….………

………………………………………….……

…………………………………………….…

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

1. Che le posizioni C.C.I.A.A - I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE sono le seguenti (allegare attestazioni:

▪ C.C.I.A.A. di PIOMBINO (LI) nº LI 129567

▪ I.N.P.S. di …………………………………………………..….. nº ………………….

▪ I.N.A.I.L. ………………………………………………………. nº ………………….

▪ CASSA EDILE …………………………………………………. nº ………………….

▪ DURC……………………………………………………………. nº ………………….

1. Che ai dipendenti sopraindicati viene applicato il contratto collettivo nazionale (C.C.N.L.) di settore.
2. Che la ditta è regolarmente assicurata per:

▪ Compagnia Assicurativa…………….…………………………………………………………………..

▪ Numero polizza ………………………………………………………………(RCT “Rischi Contro Terzi”)

▪ Numero polizza …………………………………………….(RCO “Rischi Contro Opere-Manufatti… )

**DICHIARA INOLTRE**

[ ]  Di aver assunto direttamente, ai sensi dell’art. 34 – D. Lgs 81/08, la responsabilità del S.P.P. e di aver frequentato apposito corso di formazione;

[ ]  Di aver nominato, ai sensi del’Art. 31 del D.Lgs. 81/08, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Signor …………………………………………... in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08;;

[ ]  Di aver nominato il Dott. ………………………………………… quale Medico Competente aziendale ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs. 81/08;

[ ]  Di aver nominato il Sig. …………………………………….. quale Rappresentante dei Lavoratori ai sensi dell’Art. 47del D.Lgs. 81/08;

Di aver designato gli addetti alle emergenze, nelle persone di:

Addetto pronto soccorso i Signori………………………………………… - ………………………..…………. –

……………………………….…- ………………………………….……- …………………………………………..

Addetto Antincendio i Signori…………………………………… - ………………………………..………..…….

–…………………………………….…-………………………………….…- …………………………………………..

[ ]  Di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs81/08;

[ ]  Di aver Valutato i Rischi ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs81/08;

[ ]  Di aver provveduto alla Valutazione dei Rischi Specifici per l’attività lavorativa, in particolare - Rischio Rumore [ ]  - Rischio Chimico [ ]  - Rischio Vibrazioni [ ]  - Rischio ………………………………………………………………………… [ ] ;

[ ]  Di aver provveduto all’adempimento degli obblighi imposti dal D.M. 10/03/98 con particolare riferimento alla Valutazione del Rischio Incendio;

[ ]  Di aver provveduto alla Informazione e Formazione del personale interno ai sensi degli Art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;

[ ]  Di aver nominato il Signor ………………………….……….. quale Responsabile di Cantiere (fornire copia della delega);

[ ]  Di aver redatto il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) previsto dal D.Lgs 81/08;

* Di impiegare all’interno degli ambienti di lavoro attrezzature di lavoro conformi alle normative vigenti in materia (D.Lgs. 81/08) ed in buone condizioni di conservazione e manutenzione.
* Di impiegare apparecchi di sollevamento omologati e provvisti dei relativi libretti con gli ultimi verbali di verifica.
* Di non impiegare, per l’esecuzione dei lavori affidati in oggetto, particolari sostanze o prodotti chimici pericolosi, tali da attivare situazioni di rischio per la salute dei lavoratori. Tuttavia nel caso si rendesse necessario utilizzare prodotti particolari di natura pericolosa , oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza, di effettuarne preventivamente all’intervento comunicazione alla committenza e di allegare alla documentazione presentata le schede di sicurezza dei prodotti.
* I rifiuti prodotti dalle lavorazioni in appalto dovranno essere smaltiti dalla ditta appaltatrice salvo diverse disposizioni dettate dall’ufficio acquisiti;

Di aver consegnato a tutti i lavoratori idonei DPI.

 [ ]  Casco UNI

 [ ]  Copricapo protezione

 [ ]  Scarpe antinfortunistiche fornite di suola e

 puntale di acciaio di sicurezza

DOTAZIONE D.P.I. [ ]  Guanti resistenti a abrasioni meccaniche

 [ ]  Cintura di sicurezza con bretelle e cosciali

 [ ]  Fune di trattenuta e dispositivo anti caduta

 [ ]  Cuffia o tappi auricolari

 [ ]  Indumenti di lavoro conforme alle norme UNI

 [ ]  ……………………………………………………

 [ ]  ……………………………………………………

 [ ]  ……………………………………………………

Di essere in grado di effettuare i lavori autonomamente con proprie attrezzature e proprio personale.

**DICHIARA INFINE**

Che nei confronti dell’azienda non risulta in vigore alcun provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n°81.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Il Legale rappresentante)

**Ulteriori Allegati:**

1. [↑](#footnote-ref-1)